ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов 
с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений на 
территории городских лесов в границах Нижнетагильского городского лесничества

1. Объект закупки: 

	Наименование объекта закупки
	Кол-во
	Един изм.
	Код по ОКПД2

	Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений на территории городских лесов в границах Нижнетагильского городского лесничества (далее — Работы)*
	1*
	УСЛ ЕД**
	02.40.1

	В том числе:

	Прочистка и обновление просек
	15,2
	КМ
	-

	Изготовление и установка предупредительных аншлагов
	3
	ШТ
	-

	Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошная санитарная рубка)
	24,0
	ГА
	-

	Рубки ухода за лесами (прореживание)
	3,2
	ГА
	-

	Рубки ухода за лесами (проходная рубка)
	7,9
	ГА
	-


* наименование объекта закупки включает перечень Работ, представленных в пунктах 1 и 2 настоящего технического задания.
** 1 УСЛ ЕД (условная единица) равна количеству Работ, приведенных в пунктах 1 и 2 настоящего технического задания.
2. Содержание Работ:

2.1. Прочистка и обновление просек. 
Мероприятие включает в себя расчистку от неликвидной древесины имеющейся просеки, заросшей или заваленной древесиной.

Очистка заросшей древесной растительностью просеки, очистка от древесного хлама, валежа, мусора, порубочных остатков и подроста. Очистка просеки от порубочных остатков осуществляется способами:

- разбрасывания мульчированных или измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. 

- планировку просеки при помощи бульдозера, трактора.

Срок выполнения работ до 09 декабря 2026 года.

Местоположение лесных участков Нижнетагильского городского лесничества 

	Квартал
	Выдел
	Ширина, метров
	Длина, километров

	18
	28
	4
	0,8

	19
	29
	4
	0,8

	20
	22
	4
	0,7

	35
	32
	4
	1,4

	68
	25
	4
	2,9

	59
	28
	4
	1,5

	39
	26
	4
	2,4

	40
	27
	4
	1,0

	41
	17
	4
	0,2

	42
	23
	4
	0,6

	52
	21
	4
	0,7

	51
	38
	4
	1,1

	46
	25
	4
	1,1

	Итого:
	15,2


2.2. Изготовление и установка предупредительных аншлагов.
Изготовление и установка предупредительных аншлагов относится к мерам противопожарного обустройства лесов. Аншлаги устанавливаются при въезде в леса, вдоль дорог общего пользования, проходящих через лес, на лесных дорогах и тропах, проходящие через опасные в пожарном отношении участки лесного фонда (первых – третьих классов пожарной опасности), а также через 3 – 5 км на пересечениях дорог, в местах работ, отдыха граждан.

Пять правил пропаганды при помощи аншлагов:

- часто попадаться на глаза;

- привлекать к себе внимание (цветное исполнение броское и заметное);

- быть краткой (лаконичный текст);

- без труда читаться на ходу;

- быть понятной.

Аншлаги должны быть размером не менее 100 см x 150 см, изготовлены из материалов металл (оцинкованная сталь). 

Устанавливается аншлаг на двух столбах, на высоте не ниже 1,5 м от поверхности земли (столбы должны быть изготовлены из ошкуренного дерева, либо из метала и прочно вкопаны в грунт на глубину не менее 0,5 м, по уровню земли окрашены краской).

Местоположение лесных участков городских лесов города Нижний Тагил для установки предупредительных аншлагов

	№
	Наименование
	Квартал
	Выдел
	Координаты

	1.
	Аншлаг
	71
	8
	57°53'38.15"С 59°49'58.53"В

	2.
	Аншлаг
	57
	21
	57°56'26.10"С 59°53'31.10"В

	3.
	Аншлаг
	56
	15
	57°56'44.77"С 59°52'11.53"В


Количество устанавливаемых предупредительных аншлагов - 3 (три) штуки. 

Срок выполнения работы до 09 декабря 2026 года.
2.3. Санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки). 

Сплошные санитарные рубки должны соответствовать:
- Правилам заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 ЛК РФ, утвержденным приказами Минприроды России от 01.12.2020 № 993, от 13.04.2026 № 211 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Правилам санитарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлениями Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, от 30.05.2026 № 652 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлениями Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, от 23.05.2026 № 591 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 сентября 2021 г. № 686 "Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризаций лесов"; ОСТ 56-97-93. Рубки ухода за лесом. Оценка качества.

Показателями, характеризующими качество выполняемых работ, являются:

- наличие граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

- отсутствие рубки и повреждения лесных насаждений, (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч. на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками;

- отсутствие завалов и срубленных зависших деревьев;

- наличие технологической карты разработки лесосеки и выполнение условий, предусмотренных технологической картой;

- превышение высоты оставляемых пней более 1-3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров – не более 10 сантиметров;

- отсутствие брошенной и невывезенной в установленные сроки на лесосеке ликвидной древесины;

- повреждение почвы с образованием колеи глубиной не более 3 см и изменения микрорельефа протяженностью от общей длины каждого технологического коридора – не более 3 %.

Оценка качества выполненных работ производится посредством натурных измерений в соответствии с показателями и критериями оценки мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Если хотя бы один из показателей, не соответствует допустимым критериям, то качество выполненных работ оценивается как неудовлетворительное. После устранения недостатков Исполнителем работ объекты (лесосеки) могут повторно предъявляться к приемке.

При проведении работ:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;

- необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

-запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами заготовки древесины и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования;

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок  древесины на лесосеке;

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок;

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины и осуществляется в соответствии с технологической картой разработки лесосеки.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах.

При выполнении работ исполнитель обеспечивает соблюдение требований Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 644н.

Работы должны быть выполнены в соответствии с указанными в настоящем техническом задании требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, требованиями к качеству работ. Результаты работ должны быть оформлены актами выполненных работ.
Показатели и критерии оценки Работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям 
(сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки)
	№ 
п/п
	Показатели оценки
	Критерии (параметры) оценки, если мероприятие выполнено неудовлетворительно

	1
	Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки
	Неясность границ отвода, отсутствие столбов или надписей на них и несоответствие их ОСТ 56-44-80

	2
	Определение местоположения лесосеки с привязкой к квартальной сети
	Несоответствие данным отвода

	3
	Сохранение подроста в пасеках
	Менее 90 % в защитных лесах

	4
	Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях


	Не допускается

	5
	Рубка или повреждение лесных насаждений (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч. на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками
	Не допускается

	6
	Оставление завалов и срубленных зависших деревьев
	Не допускается

	7
	Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение
	Отсутствие или невыполнение условий, предусмотренных технологической картой

	8
	Отклонение площади лесосеки
	Более 3% от проектной

	9
	Отклонение от параметров технологической сети
	Более 10%

	10
	Высота оставляемых пней
	Превышение 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см – более 10 см

	11
	Повреждение почвы с образованием колеи
	Глубина – более 3 см и изменением микрорельефа протяженностью от общей длины каждого технологического коридора – более 3%

	12
	Брошенная или невывезенная в установленные сроки на лесосеке ликвидная древесина
	Не допускается

	13
	Очистка мест рубок, предусмотренная технологической картой лесосеки
	Не произведена, произведена частично или не соблюдена


Срок выполнения работ до 09 декабря 2026 года.

2.4. Рубки ухода за лесами (прореживание и проходные).


Прореживание, проходные рубки, как вид рубок ухода за лесом, должны соответствовать:

- Правилам ухода за лесами, утвержденным приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.07.2020 № 534, от 09.04.2026 № 200 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Правилам санитарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлениями Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, от 30.05.2026 № 652 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлениями Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, от 23.05.2026 № 591 (вступает в силу с 01.09.2026);

- Правилам заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 ЛК РФ, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 993;

- Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 сентября 2021 г. № 686 "Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризаций лесов"; ОСТ 56-97-93. Рубки ухода за лесом. Оценка качества.

Показателями, характеризующими качество выполняемых работ, являются:

- качество оставленного на выращивание насаждения - параметры показателей характеристики насаждений (состава, количества деревьев по категориям высот и др.) в соответствие с нормативами;

- количество несрубленных деревьев, подлежащих вырубке (определенных размеров и качества, указанных в технологической карте), второстепенных пород (в чистых - деревьев той же породы), мешающих росту "лучших" в главной породе не более 10 % об общего количества подлежащих рубке деревьев;

- сохранность подроста в пасеках;

- наличие граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

- отсутствие рубки и повреждения лесных насаждений, (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч. на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками;

- отсутствие завалов и срубленных зависших деревьев;

- наличие технологической карты разработки лесосеки и выполнение условий, предусмотренных технологической картой;

- отклонение интенсивности рубки не более 10 % от нормативной по запасу (полноте);

- оставление полноты после рубки в чистых насаждениях не ниже 0,7, в смешанных и сложных насаждениях не ниже 0,5;

- количество поврежденных оставленных деревьев не более 2 % от количества оставляемых на выращивание деревьев;

- превышение высоты оставляемых пней более 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 сантиметров – не более 10 сантиметров;

- количество оставленных из числа намеченных в рубку деревьев (клейменных) не более 2% от общего количества подлежащих вырубке;

- количество деревьев, поврежденных до степени прекращения роста не более 30% от общего количества поврежденных деревьев;

- недопущение рубки неклейменных деревьев;

- количество уничтоженного в процессе рубки подроста хозяйственно-ценных пород, подлежащих сохранению в технологических полосах - не более 20 % от общего количества рубки;

- отсутствие брошенной и невывезенной в установленные сроки на лесосеке ликвидной древесины;

- повреждение почвы с образованием колеи глубиной не более 3 см и изменения микрорельефа протяженностью от общей длины каждого технологического коридора – не более 3 %.

Оценка качества выполненных работ производится посредством натурных измерений в соответствии с показателями и критериями оценки мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. Если хотя бы один из показателей, не соответствует допустимым критериям, то качество выполненных работ оценивается как неудовлетворительное. После устранения недостатков Исполнителем работ объекты (лесосеки) могут повторно предъявляться к приемке.

Рубки прореживания проводятся в целях создания благоприятных условий для правильного формирования ствола и кроны деревьев. 


Проходные рубки проводятся в целях создания благоприятных условий роста лучших деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования структуры насаждений;


При проведении рубок ухода осуществляется вырубка нежелательных деревьев (подлежащих рубке), в том числе:

- мешающих росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлестывающие их, затеняющие, мешающие нормальному  развитию крон и т.д.);

- неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными и иными воздействиями);

- с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками – пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большими сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин.

Технология проведения рубок ухода за лесами должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением деревьев, оставляемых для выращивания. Деревья, поврежденные до степени прекращения роста, должны быть вырублены и объем их древесины должен быть учтен при определении интенсивности рубки.

При выполнении работ не допускается местоположение проведения работ с отклонением от материалов отвода лесосек.

Организация и проведение работ осуществляется в соответствии с технологической картой разработки лесосеки. Осуществление работ по заготовке древесины без разработки технологической карты разработки лесосеки не допускается.

При проведении работ:

- не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

- не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки;

- необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

- запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

- запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях;

-запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с Правилами заготовки древесины и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев;

- не допускается заготовка древесины по истечении разрешенного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования;

- не допускается оставление не вывезенной в установленный срок  древесины на лесосеке;

- не допускается вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

- не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

- не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок;

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины и осуществляется в соответствии с технологической картой разработки лесосеки.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах.

При выполнении работ исполнитель обеспечивает соблюдение требований Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 644н.

Работы должны быть выполнены в соответствии с указанными в настоящем техническом задании требованиями нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, требованиями к качеству работ. Результаты работ должны быть оформлены актами выполненных работ.
Показатели и критерии оценки Работ по рубкам ухода за лесами (прореживание и проходные)

	№ 
п/п
	Показатели оценки
	Критерии (параметры) оценки, если мероприятие выполнено неудовлетворительно

	1
	Отграничение и оформление в натуре площади лесосеки
	Неясность границ отвода, отсутствие столбов или надписей на них и несоответствие их ОСТ 56-44-80

	2
	Определение местоположения лесосеки с привязкой  к квартальной сети
	Несоответствие данным отвода

	3
	Качество оставленного на выращивание насаждения — параметры показателей характеристики насаждений (состава, количества деревьев по показателям высот)
	Не соответствует нормативам

	4
	Количество несрубленных деревьев, подлежащих вырубке (определенных размеров и качества, указанных в технологической карте), второстепенных пород (в чистых- деревьев той же породы), мешающих росту «лучших» главной породы
	Более 10 % от общего количества подлежащих рубке деревьев

	5
	Сохранение подроста в пасеках
	Менее 90 % в защитных лесах

	6
	Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях
	Не допускается

	7
	Рубка или повреждение лесных насаждений (деревьев), растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами, в т.ч. на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками
	Не допускается

	8
	Оставление завалов и срубленных зависших деревьев
	Не допускается

	9
	Технологическая карта разработки лесосеки, ее выполнение
	Отсутствие или невыполнение условий, предусмотренных технологической картой

	10
	Отклонение площади лесосеки
	Более 3% от проектной

	11
	Отклонение от параметров технологической сети
	Более 10%

	12
	Интенсивность рубки
	Отклонение более 10% от нормативной по запасу (полноте)

	13
	Полнота после рубки
	Ниже 0,7 – в чистых насаждениях, ниже 0,5 – в смешанных и сложных насаждениях

	14
	Количество поврежденных оставленных деревьев
	Более 3% от количества оставляемых деревьев в эксплуатационных лесах, более 2% - в защитных лесах

	15
	Высота оставляемых пней
	Превышение 1/3 диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром менее 30 см – более 10 см

	16
	Количество оставленных из числа намеченных в рубку деревьев (клейменных, отмеченных иными способами или подлежащих рубке по их характеристике)
	Более 2% от общего количества подлежащих вырубке

	17
	Количество деревьев, поврежденных до степени прекращения роста
	Более 30% от общего количества поврежденных

	18
	Рубка неклейменых деревьев (при отводе с клеймением)
	Не допускается

	19
	Количество уничтоженного в процессе рубки подроста хозяйственно-ценных пород, подлежащего сохранению в технологических полосах
	Более 20% от общего количества до рубки

	20
	Повреждение почвы с образованием колеи
	Глубина – более 3 см и изменением микрорельефа протяженностью от общей длины каждого технологического коридора – более 3%

	21
	Брошенная или невывезенная в установленные сроки на лесосеке ликвидная древесина
	Не допускается

	22
	Очистка мест рубок, предусмотренная технологической картой лесосеки
	Не произведена, произведена частично или не соблюдена


Срок выполнения работ до 09 декабря 2026 года.


3. Нормативные документы, регулирующие требования к проведению Работ:

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства РФ от 22.04.2025 № 526 «О мерах противопожарного обустройства лесов».


- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» от 07.10.2020 № 1614, от 23.05.2026 № 591 (вступает в силу с 01.09.2026).

- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» от 09.12.2020 года № 2047, от 30.05.2026 № 652 (вступает в силу с 01.09.2026).

- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27 сентября 2021 г. № 686 «Об утверждении Порядка проведения государственной инвентаризаций лесов».


- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 05 августа 2020 № 564 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов».

- Приказ Минприроды России от 09.04.2025 № 184 «Об установлении нормативов противопожарного обустройства лесов».

- Приказ Минприроды России от 12.05.2025 № 256 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров».

- Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении правил ухода за лесами» от 30.07.2020 года № 534, от 09.04.2026 № 200 (вступает в силу с 01.09.2026).

- Приказы Минприроды России «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» от 09.11.2020 № 912, от 25.03.2026 № 162 (вступает в силу с 01.09.2026).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ».

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

- ГОСТ Р 57972-2017 ОБЪЕКТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБУСТРОЙСТВА ЛЕСОВ. Общие требования.

- ГОСТ Р 22.1.09-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование лесных пожаров. Общие требования от 25 мая 1999 г.

- ОСТ 54-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, типы, размеры и общие технические требования», утв. Приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980 № 142.

- Отраслевой стандарт ОСТ 56-99-93 Культуры лесные. Оценка качества, утв. Приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.12.1993 № 326.
- ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений, утвержденные Государственным комитетом по лесу 08.12.1989 г.

- Лесохозяйственный регламент Нижнетагильского городского лесничества, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.02.2024 № 380-ПА «Об утверждении лесохозяйственного регламента Нижнетагильского городского лесничества и о признании утратившим силу Постановления Администрации города Нижний Тагил от 25.02.2013 № 271».

