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Техническое задание

Выполнение комплексных инженерных изысканий для объекта: «Устройство подъезда с площадкой (пирс) для установки пожарных автомобилей и забора воды в пос. Волчевка, 
г. Нижний Тагил»

	Наименование задаваемых показателей
	Показатели для проектирования

	1
	2

	1. Наименование и вид объекта
	«Устройство подъезда с площадкой (пирс) для установки пожарных автомобилей и забора воды в пос. Волчёвка, г. Нижний Тагил»

	2. Основание для проектирования
	Муниципальное задание

	3. Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
	Свердловская область, муниципальный округ Нижний Тагил, в 27 км от города Нижний Тагил в районе поселка Волчёвка на берегу реки Волчёвка.
Площадь участка для проведения изысканий - 500м2 (0,05га).

На участке изысканий имеются водные объекты.
Границы проведения изысканий включают в себя участок с незастроенной территорией, с углами наклона от 2 до 10 градусов, с наличием деревьев и кустарников от 25 до 70 процентов от площади участка.

	4. Наименование и местонахождение застройщика и/или технического заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя
	МБУ «Тагилгражданпроект», 
622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а

Главный инженер: Сычёв Борис Владимирович

телефоны: (3435) 41-37-04

E-mail: gov@ural-rf.ru 

	5. Организация, подготовившая техническое задание
	МБУ «Тагилгражданпроект», 
622036, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а 

телефоны: +7 (3435) 41-37-04, 41-37-02

Электронная почта: tgp-aup@mail.ru 

	6. Вид строительства
	Новое строительство

	7. Сведения об этапе работ
	Проведения инженерных изысканий для разработки ПСД

	8. Идентификационные сведения об объекте (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)
	1. Назначение в соответствии общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014:

Код: 220.42.91.10.139

Наименование: Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения прочие
     Назначение в соответствии с «Классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям» утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр. 

ОКС: 

Группа: Объекты защиты населения и территорий

Вид объекта строительства: Здание (сооружение) гражданской обороны

Код: 12.02.002.001.
2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит.
3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой осуществляется строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения – имеется (подтопление в периоды половодья).
4. Принадлежность к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в действующей редакции) – отсутствует.
5. Пожарная и взрывопожарная опасность – отсутствует.
6. Уровень ответственности – нормальный.

	9. Карта сейсмических воздействий
	Сейсмичность района строительства принять по карте А комплекта ОСР-2015 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». Фактическую сейсмичность площадки, характеристики грунта под основанием фундаментов уточнить по результатам инженерно-геологических изысканий. 

	10. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий


	I. Инженерные изыскания.

1. Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки ПСД и получения согласований.
Инженерно-геодезические изыскания (ЛСР №26-0053-00-10-10) (II категория сложности).

Объемы работ по инженерно-геодезическим изысканиям -согласно приложению №1 к техническому заданию «Графическая часть».
Топографическая съемка тахеометрическим методом и сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений. Получение топографического плана 2 категории масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м с целью создания актуального инженерно-топографического плана, служащего основой для проектирования (выполнение полевых работ работниками по месту их постоянной работы).

Расходы по внешнему транспорту при расстоянии от базы до участка до 200 км.

Система высот: местная.

Система координат: МСК-66.

Выполнить съемку: подеревную, береговую полосу, уровень воды (наивысший уровень воды и низшая отметка уровня воды в водоеме), отметки дна глубиной до 1 м и поперечный разрез к пирсу на р. Волчевка (берег-река)
На топографическую съемку нанести кадастровый план территории, нулевой квартал, в том числе объекты капитального строительства (при наличии). 

Выполнить планы подземных коммуникаций (при наличии) на территории с использованием трубокабелеискателей. Полноту и правильность нанесения технических сетей (при наличии) согласовать с соответствующими службами и владельцами коммуникаций, с указанием телефонов контактных лиц, должностей.
Выполнения картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях.

Инженерно-геологические изыскания (ЛСР №26-0054-00-10-10) (II категория сложности)

Изучение инженерно-геологических условий площадки, геолого-литологического строения, гидрогеологических условий, физико-механических и агрессивных свойств грунтов, подземных (техногенных) вод, климатических условий площадки строительства. Представить сведения о прогнозируемом поднятии (скорости поднятия) УГВ с учетом техногенных факторов.

Сведения и данные о проектируемых объектах см. п. 11.

Объемы работ по инженерно-геологическим изысканиям – согласно приложению №2 к техническому заданию «Ведомость объемов работ по инженерно-геологическим изысканиям».



	11. Сведения и данные о проектируемых объектах
	Подъездная площадка для забора воды.

	12. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях
	1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ст. 47, в действующей редакции)
2. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (в действующей редакции).

3. Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (в действующей редакции). 
4. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
5.  СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства.

6. СП 446.1325800.2019. Инженерно-геологические изыскания для строительства.
7. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

8. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.
9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСC и GPS, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.;

10. Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.;

11. ГКИНП-02-033-79. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра.1982 г.;

12. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра.1989 г.

13. ГКИНП-03-010-02. Инструкция по нивелированию.  ЦНИИГАиК, 2003г.;
14. РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства; 

А также в соответствии с требованиями другой нормативной документацией, действующей на территории РФ.

	13. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий
	Прогноз неблагоприятных воздействий должен содержать покомпонентный анализ и комплексную оценку экологического риска соответствии с действующими нормами РФ

	14. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения
	Программу изысканий представить Заказчику на согласование.
Представить фото и видеофиксацию процесса работ. 
Получить разрешение на буровые работы согласно Постановлению Администрации города Нижний Тагил от 13.10.2016г. №2849-ПА Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных участках, находящихся на территории городского округа «город Нижний Тагил» в редакции Постановлению Администрации города Нижний Тагил от 09.08.2017 № 1928-ПА.

	15. Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
	1. Форма и количество передаваемой Заказчику документации:

- технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях передать Заказчику по окончании изыскательских работ в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде на электронном носителе: в формате pdf и в редактируемых форматах (dwg, doc, xlx, xml).

2. Требования к точности, составу, порядку сдачи отчетов о проведенных изысканиях принять в соответствии с положениями п.12.
3. Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях согласовать в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства».

4. Технические отчеты о выполненных инженерных изысканиях передать Заказчику после согласования с МКУ «Управление архитектуры и градостроительства».
5. Подрядчик вместе с Заказчиком осуществляет сопровождение отчетов по результатам инженерных изысканий при рассмотрении проектной документации и результатов инженерных изысканий в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы», своевременно предоставляет ответы на замечания и вносит необходимые изменения в отчеты по результатам инженерных изысканий.

6. В случае получения отрицательного заключения в связи с недостаточностью или выявленными недостатками инженерных изысканий повторное прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства осуществляется за счет Подрядчика.

В соответствии с требованиями ч. 4.2 ст.47 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в действующей редакции) результаты инженерных изысканий подготавливаются в форме, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели.

	16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Качество выполненных работ и их результатов должно соответствовать действующим на момент проведения изысканий обязательным требованиям, установленным нормативно-техническими актами (см. п. 15 п.п.2). 

В соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в действующей редакции) Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение изыскательских работ:

1. Подрядчик по договору подряда на выполнение изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

При необходимости Подрядчик вносит в отчеты по результатам проведенных инженерных изысканий изменения, связанные с введением в действие новых нормативных правовых актов, регулирующих проектно-изыскательскую деятельность.

Подрядчик дает гарантию качества на результаты выполненных работ. При обнаружении недостатков или неточностей в отчетах по результатам инженерных изысканий Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с даты приема-передачи выполненных работ.

	17. Срок выполнения работ
	С даты заключения Контракта, в течение 30 календарных дней.



Начальник АСО МБУ «Тагилгражданпроект»: ________________/Л.А. Дягилева/
                    СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МБУ «Тагилгражданпроект» ___________/Б.В. Сычёв/
Подрядчик: ____________________________________________________
