Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 161/26
на объект: «Благоустройство участка захоронений защитников Отечества на кладбище "Центральное", г. Нижний Тагил»

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	 3

	1
	Наименование Заказчика
	Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»


	2
	Почтовый адрес, контактный телефон и электронный адрес Заказчика
	622036, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а, тел.: 8 (3435) 42-11-20. 
e-mail: skr420562@mail.ru

	3
	Место расположения объекта
	Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, кладбище «Центральное»

	4
	Перечень исходных данных
Единица измерения – 1 условная единица
	Рабочая документация шифр 31.763.9464-00- ГП разработанная МБУ «Тагилгражданпроект» имеющую положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости ООО «СибСтройЭксперт» № 66-2-1-2-1503-26 от 14.07.2026г., локальный сметный расчет (СМЕТА) № 02-01-01, сводный сметный расчет стоимости строительства №ССРСС-1.

	5
	Требования к выполняемым работам
	Подрядчик должен выполнить благоустройство участка захоронений в соответствии с объёмами и видами работ, предусмотренными рабочей и сметной документацией, техническим заданием и муниципальным контрактом.

Подготовить и предоставить Заказчику исполнительную и техническую документацию (акты освидетельствования, акты геодезической разбивки осей, акты приемки, акты скрытых работ; исполнительные съемки, зарегистрированные в Управлении архитектуры и градостроительства, а также исполнительных и монтажных схем по окончании работ и т.д.) в полном объеме и в соответствии с требованиями действующих РД 11-02-2006.

Подрядчик самостоятельно выполняет освидетельствование геодезической разбивочной основы (ГРО), разбивку и закрепление на местности осей и точек поворота трасс коммуникаций. 

Работы производятся без предоставления складских помещений, охрана материалов за счет Подрядчика. 

Подрядчик самостоятельно организовывает временные присоединения коммуникаций на период производства работ на строительной площадке (в том числе получает технические условия, разрабатывает проект, выполняет его согласования, осуществляет подключение, производит плату за подключение и т.п. - при необходимости).

 Подрядчик должен выполнить организацию рельефа с учетом существующих рельефных отметок, с выполнением планировочных работ в местах, не отвечающих функциональным требованиям: удобство и безопасность движения пешеходов и транспорта, отвод поверхностного стока воды.

 Работы должны быть выполнены с соблюдением предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, регламентирующих выполнение таких работ.



	6
	Требования к качеству выполняемых работ
	Работы должны выполняться в соответствии с рабочей и сметной документацией, законодательно-правовыми актами Российской Федерации, действующими нормами, правилами и государственными стандартами (Приложение № 1 к техническому заданию).

Торговые наименования, указанные в проектно-сметной документации, следует читать со словами «или эквивалент», так как они приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными товарными знаками при выполнении работ. Могут использоваться эквивалентные материалы при согласовании с автором проектно-сметной документации и Заказчиком с учетом требований части 7 ст. 95 ФЗ-44.

 Характеристики используемых при выполнении работ материалов и оборудования должны быть в соответствии с характеристиками материалов и оборудования, предусмотренных рабочей и сметной документацией.

При выполнении работ должна быть обеспечена безопасность для окружающей среды, людей, имущества Заказчика.

Соблюдать сроки выполнения работ согласно графику выполнения работ при сохранении качества.

Безвозмездно в течение 3 (трёх) календарных дней устранить по требованию Заказчика все выявленные им недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта.

При благоустройстве Подрядчик обязан вести входной контроль материалов, операционный контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль (организацией, имеющих необходимые допуски и разрешения) за счет собственных средств.



	7
	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ

 
	1. Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении качества.

2. На поставляемые и применяемые материалы и оборудование Заказчику должны быть представлены и переданы действующие сертификаты соответствия Российским стандартам, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность, паспорта (при их наличии). 

3. Перед началом работ Подрядчик:

· предоставляет Заказчику план-график производства работ на объекте (должен содержать информацию в денежной форме по видам работ, с разбивкой по срокам выполнения работ);

· предоставляет Заказчику проект производства работ (ППР);

· составляет Акт о внешнем виде прилегающей территории, с приложением фотографий вокруг объекта, с указанием состояния ландшафта местности и зеленых насаждений. Данный Акт подписывается Подрядчиком и Заказчиком;

· совместно с Заказчиком составляет акт-допуск для производства работ по благоустройству;

· совместно с Заказчиком составляет акт приема-передачи строительной площадки;

· составляет акт освидетельствования ГРО, выполняет разбивочную схему с выносом осей сооружения в натуру, выносом и обозначением на площадке реперов в достаточном количестве и с составлением соответствующего акта. При попадании геодезического пункта на область выполнения благоустройства общественной территории выполняет вынос закрепительных знаков за пределы производства работ;

· совместно с Заказчиком составляет акт обследования древесно-кустарниковой растительности, подлежащей вырубке при производстве работ (при необходимости). 

· проходит согласование земельных работ и получает ордер на земляные работы, возможна корректировка планового положения элементов благоустройства, после получения ордера на земляные работы, связанная с размещением подземных коммуникаций;

· заключает договор на поставку и обслуживание контейнера для бытового и строительного мусора. Обеспечивает уборку (вывоз и утилизацию) мусора с объекта благоустройства, а также с прилегающей территории и содержание территории и объекта благоустройства с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии. 

Подрядчик должен обеспечить сбор, транспортирование отходов в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями на текущую дату), на специально отведенные участки или специальные сооружения – объекты размещения отходов, для их дальнейшей утилизации с предоставлением Заказчику подтверждающих документов (копия договора, талоны, накладные, счета). 

Право собственности на отходы, образованные в результате выполнения Подрядчиком ремонтных работ, переходит Подрядчику. Подрядчик, получив отходы в результате выполнения ремонтных работ, показывает их в отчетности движения отходов по предприятию и производит оплату за негативное воздействие на окружающую среду за счет собственных средств. Наличие паспорта на отходы во время выполнения работ по муниципальному контракту при обращении на объект размещения отходов является обязанностью Подрядчика и выполняется за счет средств Подрядчика. Факт утилизации подтверждается справкой от объекта размещения отходов с указанием объема переданных отходов;
· при необходимости запрашивает и получает от Заказчика доверенность на право получения технических условий, разрешений, ордеров и других исходных данных;
· получает разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач и связи, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных на строительной площадке.

4. При выполнении исполнительной съёмки определить фактическое положение сооружения и его элементов относительно проектного, с помощью измерений выполнить контроль формы и размеров, законченных строительством частей сооружений и установить степень их соответствия (несоответствия) запроектированным.

При возникновении дополнительной перекладки существующих инженерных сетей оформить исполнительно-техническую документацию для передачи прежним владельцам участков переложенных инженерных сетей (электрокабелей, ЛЭП, кабелей связи  и т.п.).

5. До подписания Акта сдачи-приемки работ Подрядчик должен осуществить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов, восстановление земель и приведение территории в состояние согласно Акту осмотра территории и проектно-сметной документации.

6. Работы должны проводиться с предоставлением Актов освидетельствования (на скрытые работы, акты приемки и т.д. в соответствии СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) исполнительных съемок, зарегистрированных в УАиГ исполнительных и монтажных схем, чертежей по окончании работ.
7. В случае необходимости приостановки работ, Подрядчик может приостановить работы только после письменного согласия автора проекта с предоставлением нового графика производства работ.

8. В случае возникновения необходимости внесения изменения в проектно-сметную документацию по инициативе Подрядчика, связанного с необходимостью проведения дополнительных работ, пересмотра технологических, проектных решений и иных работ, прямо не предусмотренных проектно-сметной документацией, при выявлении обстоятельств, требующих внесение изменений в проектно-сметную документацию, в том числе замена материалов, Подрядчик обязан незамедлительно (не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда ему стало известно о такой необходимости) уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием причины и ее обоснования. 

8.1 К такому уведомлению должны быть приложены документы:
· в случае необходимости замены оборудования, материала предоставить:

-  не менее 5 запросов и не менее 3 ответов от поставщиков об отказе в поставке товара в установленные контрактом сроки;

- сравнительную характеристику (сопоставительную ведомость) в табличной форме с отображением проектного и предлагаемого оборудования, материала, а также конъюнктурный анализ, с приложением прайс-листов от поставщиков в количестве не менее 3 шт.; с выводом о том, что предлагаемый материал или оборудование не уступает или превосходит по своим характеристикам заменяемому; 
· в случае необходимости замены технического решения  изготовить самостоятельно или совместно с автором проекта технические решения: графическую, сметную и иную документацию.
8.2 Перед тем, как направить на рассмотрение документацию Заказчику, все новые технические решения Подрядчик самостоятельно согласовывает с автором проекта. 

8.3 Все изменения оформляются актом о внесении изменений в проектно-сметную документацию и подписываются всеми участниками (Заказчиком, Проектировщиком, Подрядчиком, Инвестором).   

В акте указываются:

- обоснованная причина внесения изменения;

- решение комиссии;

- приложение к акту: схемы, фото, результаты геодезических съемок и другие документы, указанные в п. п. 8.1, 8.2 п. 8 технического задания.

8.4 Заказчик вправе не согласовать проведение указанных дополнительных или иных работ, использование иных материалов, оборудования без указания причины и приложения вышеуказанных документов п. п. 8.1 - 8.3 п. 8 технического задания.

8.5 Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения указанного уведомления и приложенных материалов рассматривает их и письменно уведомляет Подрядчика о принятом решении.     
9. После окончания работ Подрядчик выполняет исполнительную съёмку с привлечением специализированных организаций, согласовывает с Управлением архитектуры и градостроительства и сдаёт им съёмку в 1 экземпляре. Она должна отображать расположение построенного объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, планировочную организацию земельного участка, продольные профили и т.д.

10. Подрядчик сдаёт Заказчику исполнительную съёмку, техниеский план и технический паспорт на благоустройство на бумажных носителях – 3 экз. и в электронном виде (таблицы и текстовая часть – Microsoft Word, Excel; графическая часть – на электронном носителе в формате «pdf», «dwg»).

После окончания работ Подрядчик должен передать Заказчику сертификаты и инструкции по эксплуатации благоустроенного объекта, оборудования с актом приемки благоустройства и озеленения территории объекта, а также технический план и технический паспорт на благоустройство. 
Всю исполнительную документацию выполнять в соответствии с действующей редакцией СП 126.13330.2017.

Подрядчик должен предъявить объект для сдачи Заказчику.

	8
	Срок выполнения работ
	Работы, предусмотренные контрактом, выполняются в сроки, установленные контрактом и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).
Начало выполнения работ – с даты заключения контракта,

Окончание выполнения работ – 30.06.2027г.

Этапы выполнения работ:

1 этап: с даты заключения контракта по 07.12.2026 года;
2 этап: с 07.12.2026 г. по 30.06.2026 года.

	9
	Требования к предоставлению гарантий качества
	Гарантии качества распространяются на все работы, конструктивные элементы, инженерные сети, монтируемое и не монтируемое оборудование выполненные Подрядчиком по настоящему муниципальному контракту и составляет 3 (три) года с момента сдачи объекта.

Гарантийные обязательства на малые архитектурные формы определяются в соответствии со сроками заводов – изготовителей после завершения сборки и установки элементов. Гарантийные обязательства на малые архитектурные формы вступают в силу с момента ввода объекта в эксплуатацию, что соответствует подписанию документа о приемке Заказчиком.

	10
	Порядок устранения дефектов   
	Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. 
Срок устранения выявленных недостатков в период эксплуатации объекта составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.
Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом Подрядчика и Заказчика, для составления которого Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении   Заказчика. В случае отказа Подрядчика от составления и подписания указанного Акта окончательным документом по фиксированию обнаруженных дефектов будет являться Акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.


Приложение № 1

 к техническому заданию
	Соответствие выполняемых работ, используемых для выполнения работ товаров, материалов национальным стандартам ГОСТ, СНиП и иным нормативно-техническим документам:

· ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 30.04.2021 г.)
· Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017). 
· ГОСТ 25100-2020 Грунты. Классификация
· СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий
· ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения

· СП 15.13330.2020  Каменные и армокаменные конструкции. 

· СП 78.13330.2012  Автомобильные дороги


· СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

· СП 52.13330.2016  Естественное и искусственное освещение

· СП 113.13330.2016  Стоянки автомобилей

· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ)

· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

· СП 48.13330.2019 Организация строительства

· ГОСТ 839-2019 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия 

· ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия 

· ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия 

· ГОСТ 8736-2014  Песок для строительных работ. Технические условия

· ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

· ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

· ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».

· ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

· ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»

· ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

· ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

· ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

· ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.
Примечание: Статус всех применяемых ссылок на нормативно-правовые документы на момент составления технического задания - «действующие». При выполнении работ применять только действующие нормативно-правовые документы, их части, разделы и ссылки, с учетом особенностей применения документов.


